:==============================================================================
:    MODULE MUSTANG  
:    NAMELIST FOR SEDIMENT BEHAVIOUR AND MANAGEMENT PARAMETERS
:==============================================================================
:
: namsedim_init            : relative to sediment initialization
: namsedim_layer           : relative to sediment layers characterization and 
:                            active layer
: namsedim_bottomstress    : relative to bottom shear stress
: namsedim_deposition      : relative to sediment deposition
: namsedim_erosion         : relative to sediment erosion
: namsedim_poro            : relative to porosity
:                            (only if key_MUSTANG_V2)
: namsedim_bedload         : relative to sediment bedload
:                            (only if key_MUSTANG_V2)
: namsedim_lateral_erosion : relative to lateral sediment erosion
:                            (only if key_MUSTANG_lateralerosion)
: namsedim_consolidation   : relative to sediment consolidation
: namsedim_diffusion       : relative to dissolved diffusion in sediment 
: namsedim_bioturb         : relative to bioturbation in sediment 
: namsedim_morpho          : relative to morphodynamic
: namtempsed               : relative to temperature estimation in sediment 
:                            (only if !defined key_noTSdiss_insed)
: namsedoutput             : parameters using for output results in the file 
:                            sediment
: namsedim_debug           : output for debug
:                            (only if key_MUSTANG_debug and key_MUSTANG_V2)
: namflocmod               : parameters using for FLOCMOD module 
:                            (only if key_MUSTANG_flocmod)
: namdredging              : parameters to activate dredging effect

&namsedim_init
   date_start_morpho='2019/01/01 00:00:00'  
   l_unised = .true.  
   hseduni = 3.   
   cseduni= 702.0 
   ksmiuni = 1  
   ksmauni = 10  
/
&namsedim_layer
   l_dzsminuni=.FALSE.
   dzsminuni=1.0e-3  
   dzsmax_bottom=0.3   
   l_dzsmaxuni=.TRUE. 
   dzsmaxuni= 0.3
   nlayer_surf_sed=5  
/
&namsedim_bottomstress 
   l_z0seduni=.TRUE.  
   z0seduni = 0.0001 
/
&namsedim_deposition
/
&namsedim_erosion
   E0_sand_option=0
   E0_sand_Cst=0.0000 
   tau_cri_option = 1
/
&namsedim_poro
   poro_option=2 
/
&namsedim_bedload
   l_peph_bedload=.FALSE. 
   l_slope_effect_bedload=.TRUE.
/ 
&namsedim_lateral_erosion
/
&namsedim_consolidation
/
&namsedim_diffusion
/
&namsedim_bioturb
/
&namsedim_morpho
  l_morphocoupl=.true.
  dt_morpho = 0.1    
/
&namtempsed
/
&namsedoutput
/
&namsedim_debug
/
&namflocmod
/ 
&namdredging
/

