:==============================================================================
:    MODULE MUSTANG  
:    NAMELIST FOR SEDIMENT BEHAVIOUR AND MANAGEMENT PARAMETERS
:==============================================================================
:
: namsedim_init            : relative to sediment initialization
: namsedim_layer           : relative to sediment layers characterization and 
:                            active layer
: namsedim_bottomstress    : relative to bottom shear stress
: namsedim_deposition      : relative to sediment deposition
: namsedim_erosion         : relative to sediment erosion
: namsedim_poro            : relative to porosity
:                            (only if key_MUSTANG_V2)
: namsedim_bedload         : relative to sediment bedload
:                            (only if key_MUSTANG_V2)
: namsedim_lateral_erosion : relative to lateral sediment erosion
:                            (only if key_MUSTANG_lateralerosion)
: namsedim_consolidation   : relative to sediment consolidation
: namsedim_diffusion       : relative to dissolved diffusion in sediment 
: namsedim_bioturb         : relative to bioturbation in sediment 
: namsedim_morpho          : relative to morphodynamic
: namtempsed               : relative to temperature estimation in sediment 
:                            (only if !defined key_noTSdiss_insed)
: namsedoutput             : parameters using for output results in the file 
:                            sediment
: namsedim_debug           : output for debug
:                            (only if key_MUSTANG_debug and key_MUSTANG_V2)
: namflocmod               : parameters using for FLOCMOD module 
:                            (only if key_MUSTANG_flocmod)
: namdredging              : parameters to activate dredging effect

&namsedim_init
   date_start_dyninsed='2000/01/30 00:00:00'  
   date_start_morpho='1990/01/08 00:00:00' 
   l_unised = .false.   
   filrepsed='sed_init.nc'
/ 
&namsedim_layer
   dzsmin=1.0e-5       
   dzsmax_bottom=0.1   
   l_dzsmaxuni=.TRUE.  
   dzsmaxuni=10.     
   nlayer_surf_sed=5 
/
&namsedim_bottomstress
   l_z0seduni=.true.  
   z0seduni = 0.0001     
   z0sedmud = 0.0001    
   z0sedbedrock = 0.005  
   l_fricwave=.false.  
/  
&namsedim_deposition
   cfreshmud=400.0
   csedmin=30.
   cmudcr=600.  
   cvolmaxsort=0.58
   cvolmaxmel=0.67 
/ 
&namsedim_erosion
   activlayer=0.02  
   frmudcr2=0.7 
   coef_frmudcr1=1000.
   x1toce_mud=0.3   
   x2toce_mud=0.
   E0_sand_option=0
   E0_sand_Cst=0.0002  
   E0_sand_para=1. 
   n_eros_sand=1.6
   E0_mud=0.0002  
   n_eros_mud=1.  
   ero_option = 1   
   xexp_ero = 2.0     
 /  
&namsedim_lateral_erosion
   coef_erolat=0.000 
   coef_tauskin_lat=5.0  
   l_erolat_wet_cell=.FALSE. 
   htncrit_eros=0.0 / 
&namsedim_consolidation
/
&namsedim_diffusion
   l_diffused=.true.  
   dt_diffused=500.0 
   choice_flxdiss_diffsed=3 
   xdifs1 = 1.e-8  
   xdifsi1 = 1.e-6 
   epdifi = 0.01 
   fexcs=0.5 /  
&namsedim_bioturb
/
&namsedim_morpho
/
&namtempsed
/
&namsedoutput
/
&namflocmod
/   
&namdredging
/
&namsedim_poro
/




